名　　稱：危險性機械及設備安全檢查規則
修正日期：民國 105 年 11 月 21 日 

第 3 條 
本規則適用於下列容量之危險性機械：
一、固定式起重機：吊升荷重在三公噸以上之固定式起重機或一公噸以上
    之斯達卡式起重機。
二、移動式起重機：吊升荷重在三公噸以上之移動式起重機。
三、人字臂起重桿：吊升荷重在三公噸以上之人字臂起重桿。
四、營建用升降機：設置於營建工地，供營造施工使用之升降機。
五、營建用提升機：導軌或升降路高度在二十公尺以上之營建用提升機。
六、吊籠：載人用吊籠。